SILNOPROUDÉ ROZVODY

1.ETAPA

( vypracovaný projekt zařadit do první 1. ETAPY )

Přidat do 1. Etapy:

+ nouzová signalizace do invalidního wc (včetně výkresu )

+ zapojení senzorů k novým pisoárům na stávající rozvody 2ks

+ demontáž stávajících ohřívačů 5ks

+ montáž nových svítidel ve stávajících místnostech sociálního vybavení – využití stávajících rozvodů celkem 9 ks

+ výměna vypínačů ve stávajících místnostech sociálního vybyvení celkem 6 ks

+ připojení elektrického zámku ovládání kartou – připojení na stávající řídící jednotku a rozvody

2.ETAPA

+ revize (bude prováděna pro každou etapu samostatně.)

Přidat do 2.etapy:  
+ zapojení senzorů k novým pisoárům na stávající rozvody 8ks

+ demontáž stávajících ohřívačů 1ks

+ montáž nových svítidel ve stávajících místnostech sociálního vybavení – využití stávajících rozvodů celkem 29ks

+ výměna vypínačů ve stávajících místnostech sociálního vybyvení celkem 15ks

3.ETAPA

+ nouzová signalizace do invalidního wc (včetně výkresu )

Přidat do 2.etapy:

+ demontáž stávajících ohřívačů 7ks

+ montáž nových svítidel ve stávajících místnostech sociálního vybavení – využití stávajících rozvodů celkem 21ks

+ výměna vypínačů ve stávajících místnostech sociálního vybyvení celkem 13ks

4.ETAPA

Přidat do 2.etapy:

+ demontáž stávajících ohřívačů 4ks

