**Technické specifikace a standardy**

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

**PODLAHY**

**Dlažba, cihlová, 33,3 x 33,3 cm**

Popis: Kde se nachází?

Jakost První

Povrch Matný

Barva Cihlová

Rozměr 33 × 33 cm

Formát Nekalibrovaný

Poznámka: Barevně sladit s již stávajícím obkladem v budově



**Dlažba GRANIT Marok 30x30**

Popis: Kde se nachází?

Jakost První

Barva 77 S Marok

Mrazuvzdornost Ano

Povrch Matný

Formát Nekalibrovaný

Protiskluznost R9/A

Poznámka: Barevně sladit s již stávajícím obkladem v budově



**OBKLADY**

**Obklad, barva bílá, 25 x 33 cm**

Popis: Kde se nachází?

Jakost: První

Povrch: Mat-lesk

Barva: Bílá

Typ: Obklad

Rozměr: 25 × 33 cm

Formát: Nekalibrovaný

Poznámka: Barevně sladit s již stávajícím obkladem v budově

**Obklad, cihlová, 25 x 33 cm**

Popis: Kde se nachází?

Jakost První

Povrch Mat-lesk

Barva Cihlová

Typ Obklad

Rozměr 25 × 33 cm

Formát Nekalibrovaný

Poznámka: Barevně sladit s již stávajícím obkladem v budově



**VYBAVENÍ KOUPELNY**

**Pisoárová zástěna**

Popis: nerezová zástěna mezi pisoáry

Povrch: vnitřní výplně matná nerez, vnější rám lesklá nerez

Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304)



**Baterie umyvadlová**

**Popis:** vodovodní páková baterie stojánková

Barva: lesklý chrom

Poznámka: Kartuše s keramickými destičkami, Technologie omezovače pohybu páky



**Umyvadlo hranaté s otvorem pro baterii**

Popis: Kde se nachází?

Šířka x hloubka: 55 x 42 cm

Výška: 18,5 cm

Materiál: keramika

Barva: bílá

Uchycení: na stěnu, bez krytu



**Umyvadlový sifon**

Popis: Hranatý umyvadlový sifon výškově nastvitelný

Povrch: Mat-lesk

Barva: chrom

Poznámka: instalovaný bez krytu



**Závěsný klozet, hluboké splachování**

Popis: Závěsný klozet

Šířka, délka: 560 x 360 mm

Výška: 400 mm

Barva: Bílá

Materiál: Keramika



**Sedátko záchodové – bílé**

Popis: Plastové ovládací tlačítko v barvě Alpská bílá

Šířka: 246 mm

Výška: 164 mm

Barva: Bílá

Materiál: Plast



**Splachovací tlačítko - BÍLÉ**

Popis: Plastové ovládací tlačítko v barvě Alpská bílá

Šířka: 246 mm

Výška: 164 mm

Barva: Bílá

Materiál: Plast

****

**Držák na WC štětku**

Popis: k montáži na stěnu, bílá nylonová štětka s čističem okrajů, integrovaný odkapávač, způsob uchycení na závit

Materiál: nerezová ocel, chrom - nikl

Povrchová úprava: satén dokončený



**Závěsný bidet**

Popis: Plastové ovládací tlačítko v barvě Alpská bílá

Šířka, délka: 560 x 360 mm

Výška: 400 mm

Barva: Bílá

Materiál: Keramika



**Páková baterie**

**Popis:** vodovodní páková baterie stojánková bidetová s výpustí

Barva: lesklý chrom

Poznámka: Kartuše s keramickými destičkami, Technologie omezovače pohybu páky



**Pisoár**

**Popis: pisoár s automatickým radarovým splachovačem, reaguje pouze na použití pisoáru**

**Příkon: 10 W**

**Průtok: 12 l/min**

**Materiál: keramika**

**Poznámka: nástěnný závěsný**

****

**Výlevka**

Popis: stojící výlevka včetně plastové mřížky, pro montáž na podlahu

Šířka, délka: 425 x 500 mm

Výška: 450 mm

Barva: bílá

Materiál: keramika

Poznámka: vodorovný odpad



**Dřezová baterie**

**Popis:** vodovodní páková baterie nástěnná pro výlevku

Barva: lesklý chrom



**Podlahový odtokový žlab - sprchový**

Popis: Podlahový odtokový žlab sprchový nerez

Šířka: 120 mm

Výška: 80 mm

Délka: 800 mm

Materiál: Nerez

Výsledek obrázku pro podlahový odtokový &zcaron;lab nerez

**Baterie sprchová**

**Popis:** vodovodní páková baterie nástěnná, sprchová

Barva: lesklý chrom

Poznámka: Kartuše s keramickými destičkami, Technologie omezovače pohybu páky



**Vysoušeč rukou**

Popis: horkovzdušný bezdotykový vysoušeč rukou

Výkon: 1650 W

Rychlost proud. 60 - 105 m/s

Barva: stříbrný

Materiál: plast

Poznámka: nástěnný



**Dveřní kování**

Popis: interiérové kování

**Rozteč kování: 72mm**

**Pro dveře o síle: 38 - 52mm**

**Povrchová úprava: Cr – chrom**



**Dveřní kování, zaměstnanecké WC**

Popis: interiérové kování

**Rozteč kování: 72mm**

**Pro dveře o síle: 38 - 52mm**

**Povrchová úprava: Cr – chrom**



**Zámek zadlabací pro WC**

Popis: **Zadlabací zámek interiérový pro cylindrickou vložku**

**Rozteč kování: 72mm**

**Hloubka zádlabu: 80 mm**

**Poznámka: dvouzápadový**



**Přisazené svítidlo**

Popis: těleso ocelový plech, povrch bílá, lesklá hliníková stříbrná mřížka "V", pro zářivku 2x18W/36W, G13, 230V, IP20, KVG/EVG/SS/TS, rozměry dle typu

Předřadník: Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem se studeným startem EVG/SS. Elektronické předřadníky se studeným startem jsou určeny zejména pro trvalé svícení a nejsou vhodné pro provoz s častým spínáním, jako jsou schodišťové automaty a pod

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: G13 - pro lineární zářivkové trubice řady T8

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech. -

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.



**Interiérové vestavné stropní svítidlo s mřížkou 2x18W**

Popis: Interiérové vestavné zářivkové svítidlo s mřížkou, která zvyšuje svítivost a slouží proti oslnění.

Materiál: Základna z plechu, lakováno komaxitem

Příkon (W): 2x18W

Materiál: Základna z plechu, lakováno komaxitem

Poznámka: Mřížka VLA - příčné protlačované žebrování - leštěný hliník - zvyšuje svítivost a snižuje oslnění

Určeno k zabudování do snížených stropů (sádrokarton)