**Soupis prací – popis PC položek**

Pol.č.9 Podlahová vpust DN50/75/110 pro PVC – svislý odpad - se ZU pro suchý stav

Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas

Pol.č.10 Izolační souprava pro Vp + S

Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas

Pol.č.11-13 Izolace potrubní s uzavřenými póry tl. 9mm

Dodávka + montáž materiálu = izolace, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, lešenář, dávkový čas

Pol.č.15 Samonasávací čerpadlo, sací koš, sací potr.10m, ZK32, Š40,plovákový spínač 3x,uvedení do provozu

Dodávka + montáž materiálu = 2x čerpadlo, včetně 2x uvedené příslušenství, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, lešenář, dávkový čas

Pol.č.16 Senzor zatopení

Dodávka + montáž materiálu = Senzor zatopení, včetně příslušenství, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, lešenář, dávkový čas

Pol.č.20 Protipožární tmel kartuš 310ml (pro objekty kanalizace i vody)

Dodávka a aplikace protipožárních ucpávek, dle požadavku projektu požárně bezpečnostního řešení, uvedeno ve výkresové dokumentaci i technické zprávě.

Pol.č.28 Vodoměr Q1,5m3/hod

Dodávka armatury, materiál těsnění, montáž, dávkový čas

Pol.č.30 Filtr se zpětným proplachem, automatika k filtru proplachu

Dodávka armatury, materiál těsnění, montáž, dávkový čas

Pol.č.32-33 Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl. 9mm

Potrubí studené vody bude izolováno na styku s potrubím izolací s uzavřenými póry. Položka obsahuje dodávku této izolace na místo realizace, spojovací materiály pro uzavření pouzdra, lešenář. Montáž je uváděna v samostatné položce.

Pol.č.36 Závěsy potrubí - objímky pro pevné ul.,kluzné ul.,včetně kotvení (D+M)

Položka obsahuje veškerý materiál a vyhotovení závěsů, pevných a kluzných bodů, pryžových vložek, včetně spojovacího materiálu (šroubky, matice, podložky), dodávka a montáž (vrtání, kotvení do stěn/stropu), lešenáře.

Pol.č.42 Nástěnná jednopáková baterie 1/2"x150,dlouhý výtok nebo páka, vč.montáže

Dodávka + montáž = výtoková armatura, prodloužení, materiál těsnící, kladení, montáž, dávkový čas

Pol.č.44 Elektrický zásobníkový ohřívač vody 80l - včetně pojistné soupravy a montáže

Dodávka + montáž =Dodávka prvků, materiál těsnící, kladení, montáž, dávkový čas