UKB PAVILON A9-KNIHOVNA

ZADÁNÍ: ZRUŠIT PŘÍVOD VODY A KANALIZACI PRO ZÁVLAHU V ATRIU 1.NP

Stávající zavlažovaná plocha pro zeleň je navržena ke zrušení a bude nahrazena jinou podlahou. Na úrovni 1.NP je nutné demontovat dvě vpusti a dva vodovodní ventily. V 1.PP se demontuje potrubí vody které sloužilo pro přívod vody pro závlahu a kanalizace určená k odvedení přebytečné vody z tohoto prostoru.

**Vodovod**

Místo, odkud se demontuje přívodní potrubí do atria je v místnosti 1S85-lapol. Zde je vedeno potrubí podél stěny pod stropem. V blízkosti dveří je na potrubí odbočka pro lapol. Za touto odbočkou se potrubí přeruší a zaslepí. Po dobu demontáže je možné větev uzavřít v prostoru před místností s lapolem, kde je potrubí napojeno na centrální rozvod. Na odbočce je uzávěr vody. Zde se přívod uzavře a voda z potrubí se vypustí výtokem na hadici u lapolu.

Veškeré rušené potrubí se demontuje a prostupy stropem se utěsní.

**Kanalizace**

Jsou provedeny dva svody, pro každou vpust jeden. Potrubí se demontuje v celé délce až po napojení na další svod. V místě napojení se odbočka zazátkuje. Prostupy stropem se utěsní.

V Brně, září 2013 Vypracovala Kateřina Stratilová