## DODÁVKA A MONTÁŽ NÁBYTKU KOLEJE VINAŘSKÁ 5, BRNO

8 pokojů

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Technická dokumentace byla vypracovaná na základě objednávky č. 8199/0001/17.

Objednavatel: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz, Vinařská 5, Brno.

Zadání bylo upřesněno a dále odsouhlaseno na technických radách na kolejích Vinařská 5 v Brně

Zde byly projednány požadavky na provedení, kvalitu a celkovou koncepci díla.

Předmětem řešení je nový nábytek do ubytovacích prostor kolejí na Vinařské 5 v Brně.

Jedná se o objekt A3 – 8 pokojů bez sociálních zařízení – třílůžkové pokoje vždy na konci chodby

Jednotlivé prvky vnitřního vybavení interiéru jsou rozkresleny na výkresech číslo 1 až 12.

Návrh interiéru se netýká podlah, podhledů, osvětlení, kuchyněk a sociálního zařízení

Nově pokládané povrchy podlah a nová výmalba bude před realizací konzultována s architektem.

Na výkresech půdorysů je přesné umístění jednotlivých zařizovacích předmětů, vzhledem k rozmístění el. zásuvek.

**INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ:**

Interiér je navržen v moderním stylu, základ v uklidňujícím dřevěném dezénu a doplňky v pestré barvě, viz popis na výkresech. Zde konkrétně použité dezény jsou :

Dezén dřeva – jilm přírodní v matném mírně strukturovaném povrchu viz výkresy

Barva červená jasná povrch hladký - RAL 3020 viz výkresy

Barva šedá tmavá „metalíza“ – antracit RAL 7043 viz výkresy

Materiál – laminované dřevotřískové desky tl. 19 mm s tolerancí 1mm/oboustranná

laminace/.

Ke všem povrchům ABS hrany /plastové/ 2mm stejného dezénu

Použitý typ laminovaných desek je nutné odsouhlasit s investorem a projektantem

Třílůžkový pokoj:

Veškerý nábytek je rozkreslen a popsán na výkresech.

Jednotlivé položky jsou popsány na výkresech standardů.

Každý student má k dispozici lůžko 200 x 85 cm /matrace – výška matrace 14cm s výškovou tolerancí 10mm s úložným prostorem na lůžkoviny. Tuhost matrace min. 3 /z rozsahu 1 – 5/.výška jádra min 140mm, nosnost min.120kg,vhodná pro uložení na rošt.. Matrace je vyrobena z kvalitní pěny, s tvarovou stálostí a dlouhou životností.

Potah matrace prošívaná látka 100% polyester prošitá dutým vláknem, příjemná na dotek s vysokou vzdušností. Potah matrace je snímatelný pomocí zipu a lze jej prát při max. 60 st. Celsia. Potah je nesrážlivý – barva lomená bílá.

V korpusu lůžka jsou dvě zásuvky na nábytkářských jednosměrných kolečkách se zapuštěnými úchytkami, lůžko je od stěny oddělené obkladovým panelem. Podrobný popis je na výkrese lůžka

Pracovní kout je tvořen psacím stolkem 120x70cm s uzamykatelnou policovou skříňkou, před stolkem je obklad stěny se třemi zabudovanými zásuvkami a vypínačem LED světelného pásku, který osvětluje pracovní plochu stolku ze dna odkládací poličky nad stolkem. Příslušenství ke svítidlu je rozkresleno na výkrese stolku. Nad stolkem je odkládací polička 120x24x104 cm.

Další odkládací prostor pro jednoho studenta je skříň /regál/ bez dvířek 40x34x187 cm.

Barevná kombinace jednotlivých zařizovacích předmětů je na výkresech a na přiložených vizualizacích.

Plastová židle bez montovaných spojů v barevné kombinaci k použitým materiálům nábytku je popsána na výkrese.

Židle je bez područek, stohovatelná, nečalouněná, lehká konstrukce viz obrázek. Zaoblené tvary, opěrák spojený plynule se sedákem. Materiál Polypropylen, bez šroubovaných spojů. Židle je vyrobená vstřikováním hmoty do formy, konstrukce je zesílená skleněnými vlákny. Na podnožích jsou plastové patky, barva židle je červená dle přiloženého obrázku. Židle je testovaná dle požadavků UNI a UNI EN 1022-98 a UNI EN ISO 12150

Rozměry židle s tolerancí 10mm – šířka celková – 51cm, vnější hloubka – 52,5cm, výška sedáku – 46cm, výška celkem – 77,5cm

Skříň:

Každý student má k dispozici jednu šatní skříň širokou 80 cm a hlubokou 60 cm a jednu skříňovou nadstavbu se dvířky vysokou 45 cm.

Povrch - imitace jilm přírodní viz materiály

Záda skříní – lakovaná tvrdá dřevovláknitá deska tl. 3mm s tolerancí 1mm. Barva šedá.

Vnitřní police stavitelné po 32mm.

Úchyty kovové zadlabané rozměr 143x35x12mm s tolerancí 2mm., povrch aluminiový efekt

Závěsy dveří kvalitní, vynášecí, úhel otevření 95 stupňů s tlumením dovření. Pod dno skříní osadit stavěcí rektifikační patky, ovládané přes dno skř. Otvorem s plastovou záslepkou. Jednotlivé skříně spojovat přes boky nábytkovými šrouby, sestavu kotvit ke stěně.

Šatní panel – 80 x 25 x 190 cm - dvojháčky 3ks osadit na šat. panel – dvojháček hranatý tvaru L, rozměr 60x40x60mm s tolerancí 2mm, povrch stříbrný matný

Některé kusy nábytku jsou v pravém a levém provedení

Na výkrese č.xx jsou vzorová vyobrazení. Dokumentují slovně vymezené technické podmínky a umožňují vytvořit si představu o estetických vlastnostech výrobku, které nelze popsat slovy

Výrobní dokumentaci a použité materiály konzultovat se zadavatelem a s architektem interiéru

* Rozsah použití jednotlivých materiálů a barev je rozkreslen a popsán na výkresech tvarů a detailů jednotlivých zařizovacích předmětů interiéru a na výkrese obkladů stěn
* Konkrétní typy výrobků a prvků specifikovaných v PD interiéru je nutné odsouhlasit zástupci uživatele a architektem
* Všechny truhlářské výrobky je nutné vyrábět až po ověření skutečných rozměrů na stavbě. Rozměry se mohou lišit od rozměrů vzorového pokoje.



arch. Zdeněk Kužela

arch. Jiří Musil

atelier KiM, Skorkovského 159, 636 00 Brno květen 2017

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

K NÁVRHU ÚPRAV INTERIERU

TŘÍLŮŽKOVÝCH POKOJŮ

UBYTOVACÍHO PROVOZU KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5 A3 MU BRNO

## DODÁVKA A MONTÁŽ NÁBYTKU KOLEJE VINAŘSKÁ 5, BRNO