**LF-Morfo-výukové prostory - KOORDINACE**

Na stolech v posluchárně budou instalovány vestavěné zásuvky (zásuvky včetně propojení jsou součástí dodávky nábytku). Stoly jako celek budou připojeny pomocí šňůry s vidlicí do zásuvek připravených na stěnách a v podlahových krabicích (součást pevné instalace). Podlahové krabice budou v provedení pro mokrou údržbu. Zásuvky budou osazeny i v parapetním kanálu podél oken.

Podle požadavku profese AVT (audiovizuální technika) budou instalovány zásuvky a vývody jak pevně napojené tak spínané nad podhledem, na stěně a v podlahové krabici po katedrou pro veškeré zařízení AVT.

Příprava pro AVT spočívá převážně v instalaci napojovacích míst (zásuvky NN a SLP, trubkování). Některé prvky je však nutno koordinovat s dodávkou stavební části (instalace zapuštěného plátna, držáků dataprojektoru a náhledových monitorů, instalace stropních reproduktorů, mikrofonů, kamery, vizualizéru). Tyto prvky jsou zakresleny v příslušných výkresech. Časově je nutno dodávku AV techniky koordinovat s průběhem stavebních prací.