**Příloha č. 1 - Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění**

(do žlutě podbarvených formulářových polí       uchazeč vyplní konkrétní parametry nabízeného užitkového automobilu). Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimálně požadované, dodavatel (Prodávající) může nabídnout automobil s parametry stejnými či lepšími, než jsou parametry minimálně požadované:

**Obecné požadavky na užitkový automobil jako celek:**

Skříňové vozidlo kategorie N1 v provedení s ventilací a klimatizací nákladového prostoru bude sloužit zejména pro přepravu laboratorních myší a potkanů ke koncovým odběratelům zadavatele. Podstatou klimatizační jednotky a ventilace je zajistit v nákladovém prostoru vyhovující teplotní a klimatické podmínky pro přepravu laboratorních myší a potkanů, a to jak v letních tak i v zimních měsících.

|  |
| --- |
| **Nákladní skříňový automobil s klimatizovaného nákladového prostoru** |
| Počet kusů: | **1 ks** |
| Výrobce: |       |
| Model - Typové/výrobní označení: |       |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické podmínky** | **Technická specifikace nabízeného plnění** |
| **Technické parametry, vlastnosti a výbava vozidla** | **Požadované zadání** | **Nabídka účastníka** |
| Provedení karoserie | Dodávka – nákladní skříňový automobil |
| klimatizovaný nákladní prostor | ANO |
| Kategorie vozidla | N1 |
| Rok výroby | 2017 |
| Počet dveří | 4– 5 dveří |       |
| Zadní dveře | **Zadní závěsné neprosklené dvoukřídlové dveře s otevíráním min. 180° s aretací v 90° (stupních)** |
| Nákladový prostor | neprosklený |
| Barva karoserie | bílá |
| Barva interiérů | tmavá |
| Palivo | benzín nebo nafta |       |

|  |
| --- |
| **Požadavky klimatizaci nákladního prostoru** |
| klimatizovaný nákladní prostor | ANO |
| Klimatizační jednotka pro nákladový prostor | ANO (součástí dodávky)pro tuzemské klimatické podmínky bez požadavku na klimatizaci při vypnutém motoru |
| Automatická elektronicky řízená klimatizace nákladového prostoru, nastavitelná v krocích | Nastavitelná minimálně v rozsahu 20 - 25 °C, a v krocích po maximálně 1°C |       |
| Nezávislé topení v nákladovém prostoru | ANO |
| Ventilace v nákladním prostoru s oběhem vzduchu (např. větráček) | ANO |       |
| Nákladový prostor izolovaný zevnitř izolační vrstvou – výplní stěn a stropu (např. pěna) – izolace kvůli lepší tepelné stabilitě nákladového prostoru.Izolační vrstva bude překryta pevným odolným materiálem proti poničení izolační vrstvy při přepravě různých nákladů (např elektroodpadu, nábytku apod.) | ANO |
| Klimatizovaný prostor řidiče  | **klimatizační jednotka musí klimatizovat odděleně (samostatnými výduchy) prostor kabiny řidiče a nákladový prostor.** **Klimatizování nelze řešit přímým propojením prostoru řidiče a nákladového prostoru, například prostřednictvím průduchu mezi prostorem řidiče a nákladovým prostorem** |       |

|  |
| --- |
| **Motor** |
| Typ a výrobní označení motoru |       |
| Objem (cm³) | Informativní charakter(účastník povinně vyplní) |       |
| Výkon (kW) | Informativní charakter(účastník povinně vyplní) |       |
| Točivý moment (Nm) | Informativní charakter(účastník povinně vyplní) |       |
| Emise CO2 | Informativní charakter(účastník povinně vyplní) |       |
| Emisní (exhalační) norma | EU6 a vyšší |
| Spotřeba pohonných hmot město/ mimo město/ kombinovaný provoz (litrů/100 km) | jednotlivé hodnoty spotřeby méně než 9,5/ 7,0/ 8,0 |      /     /      |

|  |
| --- |
| **Pohon** |
| Převodovka | manuální, minimálně 5-ti stupňová |       |

|  |
| --- |
| **Rozměry a zavazadlový prostor** |
| délka (mm) | maximálně 5000 mm |       |
| výška (mm) | maximálně 2100 mm (již včetně klimatizační jednotky) |       |
| rozvor náprav (mm) | minimálně 1500 mm |       |
| objem nákladního prostoru | minimálně 4,2 m3 |       |
| objem palivové nádrže (litry) | minimálně 60 litrů |       |
| Nosnost (zatížitelnost) nákladového prostoru | minimálně 800 kg |       |
| **Výbava a bezpečnost** |
| Airbag pro řidiče a spolujezdce a boční airbag řidiče |
| Zimní i letní kompletní sada pneumatik, každá sada včetně vlastních disků součástí dodávky |
| Dojezdové rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola, Sada na opravu pneumatik |
| Autorádio handsfree/Bluetooth |
| 12 V zásuvka  |
| Bederní opěra v předních sedadlech  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním – 2ks |
| Pevná přepážka mezi řidičem a nákladovým prostorem  |
| nastavitelná obě přední sedadla  |
| Hlavové opěrky vpředu  |
| Mlhové přední světlomety  |
| Osvětlení v nákladovém prostoru  |
| Ovladač pro telefon na volantu  |
| Potah sedadel – látka  |
| Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasažéři)  |
| Tříbodové, výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy s přitahovači |
| Sluneční clony |
| Světlomety s denním svícením  |
| Síťový program , úchyty na bocích a podlaze v zavazadlovém prostoru |
| Posilovač řízení |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná s el. vyhříváním |
| Elektrické ovládání oken vpředu  |
| **Interiér**  |
| Gumová omyvatelná podlaha v nákladovém prostoru |
| Gumové koberce u řidiče a spolujezdce |

|  |
| --- |
| Automobil je homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČRAutomobil splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 341/2002 Sb, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění |