**Změny v souboru zařízení proti dokumentaci skutečného provedení díla**

1. Posluchárna A403 – scalery Wyrestorm SW-801 a transmittery Wyrestorm EXP-1UTP-IR-40 nahrazeny za odpovídající řešení Atlona
2. Laboratoře A302, A403, A415, A416, A418, A419 + laboratoř HCI – ze zapojení odstraněný receiver EXP-1UTP-IR-40 a disembedder Wyrestorm CON-HD-DVI a zapojení je provedeno tak, že signál vedený po UTP z transmitteru v přípojném místě zpracovává přímo projektor Panasonic a ten slouží i jako audio disembedder.
3. Posluchárny A217 a A318 – oproti původnímu zapojení HDMI signál z přípojného místa zapojený přes HDMI audio disembedder a pak dále do HDMI matice a audio mixu.
4. Posluchárny A215, A217, A218, A219, A220 a A318, A319, A320, A321 – scalery Wyrestorm SW-801 nahrazeny scalery ATEN VC182 resp. ATEN VC1080.