**Technické specifikace a standardy**

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

**PODLAHY**

**Dlažba, šedá 29,8\*29,8\*0,9 cm**

Popis: dlaždice slinutá, mrazuvzdorná, protiskluznost R9

Jakost První

Povrch Matný

Barva šedá

Protiskluznost R9/A

Rozměr 29,8\*29cm, tl. 9mm

Formát Nekalibrovaný

Poznámka: Barevně sladit s již stávajícím obkladem v budově

Spárovací hmota šedá



**OBKLADY**

**Obklad, barva tmavě modrá,** 19,8x19,8x0,65cm

Popis: Glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí nad 10 %,

Jakost: První

Povrch: lesklý, hladký

Barva: tmavě modrá

Typ: Obklad

Rozměr: 19,8x19,8x0,65cm

Formát: Nekalibrovaný

Poznámka: Barevně sladit s již stávajícím obkladem v budově

Cihlová vazba (lepená na převazbu)

Spárovací hmota bílá



**Pisoárová zástěna**

Popis: nerezová zástěna mezi pisoáry

Povrch: vnitřní výplně matná nerez, vnější rám lesklá nerez

Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304)



**Baterie umyvadlová**

**Popis:** vodovodní páková baterie stojánková

Barva: lesklý chrom

Poznámka: Kartuše s keramickými destičkami, Technologie omezovače pohybu páky



**Umyvadlo hranaté s otvorem pro baterii**

# Popis: Umyvadlo s 1 otvorem pro baterii uprostřed

Šířka x hloubka: 65 x 48 5 cm

Výška: 18,5 cm

Materiál: keramika

Barva: bílá

Uchycení: na stěnu, bez krytu

Výpust umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, velká zátka



**Umyvadlový sifon**

Popis: Hranatý umyvadlový sifon výškově nastavitelný

Povrch: Mat-lesk

Barva: chrom

Poznámka: instalovaný bez krytu



**Závěsný klozet, hluboké splachování**

Popis: Závěsný klozet

Šířka, délka: 560 x 360 mm

Výška: 400 mm

Barva: Bílá

Materiál: Keramika



**Sedátko záchodové – bílé**

Popis: Plastové ovládací tlačítko v barvě Alpská bílá

Šířka: 246 mm

Výška: 164 mm

Barva: Bílá

Materiál: Plast



**Splachovací tlačítko - BÍLÉ**

Popis: Plastové ovládací tlačítko v barvě Alpská bílá

Šířka: 246 mm

Výška: 164 mm

Barva: Bílá

Materiál: Plast

****

**Závěsný bidet**

Popis: Plastové ovládací tlačítko v barvě Alpská bílá

Šířka, délka: 560 x 360 mm

Výška: 400 mm

Barva: Bílá

Materiál: Keramika



**Páková baterie**

**Popis:** vodovodní páková baterie stojánková bidetová s výpustí

Barva: lesklý chrom

Poznámka: Kartuše s keramickými destičkami, Technologie omezovače pohybu páky



**Pisoár**

**Popis: pisoár s automatickým radarovým splachovačem, reaguje pouze na použití pisoáru**

**Příkon: 10 W**

**Průtok: 12 l/min**

**Materiál: keramika**

**Poznámka: nástěnný závěsný**

****

**Výlevka**

Popis: stojící výlevka včetně plastové mřížky, pro montáž na podlahu

Šířka, délka: 425 x 500 mm

Výška: 450 mm

Barva: bílá

Materiál: keramika

Poznámka: vodorovný odpad



**Dřezová baterie**

**Popis:** vodovodní páková baterie nástěnná pro výlevku

Barva: lesklý chrom



**Vysoušeč rukou**

Popis: horkovzdušný bezdotykový vysoušeč rukou

Rychlost proud. MIN 410 KM/H

Barva: bílý

Materiál: plast, polykarbonát

Poznámka: nástěnný

Osušení rukou za 10s

****

**Dveřní kování**

Popis: interiérové kování

**Rozteč kování: 72mm**

**Pro dveře o síle: 38 - 52mm**

**Povrchová úprava: Cr – chrom**



**Dveřní kování, zaměstnanecké WC**

Popis: interiérové kování

**Rozteč kování: 72mm**

**Pro dveře o síle: 38 - 52mm**

**Povrchová úprava: Cr – chrom**



**Zámek zadlabací pro WC**

Popis: **Zadlabací zámek interiérový pro cylindrickou vložku**

**Rozteč kování: 72mm**

**Hloubka zádlabu: 80 mm**

**Poznámka: dvouzápadový**

