# Veřejná zakázka: Dodávka AVT pro UKB MU č. 2

# Katedra vzor č. 1

* **Katedra 2+1 skříňka** – **pravá** s ovládacím panelem vpravo
* Pro učebny: A11/335
* CELKEM 1 KS

## Specifické vlastnosti kateder a skříně AVT pro VZ „Dodávka AVT pro UKB MU“

* Stůl z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 a 36 mm – základní barevnost RAL 7040, pracovní deska tloušťky 36 mm s nalepenou hranou ABS tl. 2 mm (korpusy s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), průchodka v pracovní desce pro kabeláž.
* Spodní skříňky (při čelním pohledu v pořadí zprava)
  1. jednodveřová s úpravou pro osazení AV techniky, pravé dveře, 1x zámek, v pracovní desce průchodka pro kabeláž, odvětrávací mřížka na pravé straně,
  2. jednodveřová s horní zásuvkou, pravé dveře, 1x elektronický zámek na dveře, dvě stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí a výřezem pro kabeláž, odvětrávací mřížka na levé straně,
  3. jednodveřová, levé dveře, 1x zámek, dvě stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí a výřezem pro kabeláž, v pracovní desce průchodka pro kabeláž, odvětrávací mřížka na levé straně,
* Zámky běžné nábytkové, všechny zámky budou mít identický klíče, bude dodánu celkem 5 klíčů,
* Sběrný koš na kabeláž po celé délce katedry, bude propojovat všechny skříňkové bloky katedry, bude umístěn v pod pracovní deskou v zadní části katedry,
* Elektronický zámek pro skříňku (2) s PC bude ovládaný čtečkou umístěnou na boční straně skříňky umístěnou pod pracovní deskou,
* Odvětrávací mřížky v bočních čelech korpusu skříňky musí umožňovat dostatečné provětrání a možnost montáže nábytkových ventilátorů do prostoru skříňky – obdélníková mřížka 500 x 660 mm, otvor i mřížka ohraněná hliníkovým profilem „L“ – povrch elox přírodní, výplň otvoru – Al lamely tvaru L, barva RAL 9006, spojovací materiál – imbusové šrouby a kloboučkové matky skříňky pro AV a PC techniku – 2x zámek, zadní čelo AV skříňky bude odnímatelné a zamykatelné.
* Úchytky na dvířkách a zásuvkách – zapuštěné hliníkové (barva blízká RAL 9006), pohledová výška profilu prvku 40 mm.
* Dvířka na niklovaných závěsech, odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum apod.), pojezdy pro zásuvky kovové (např. Grass).
* Sokl skříňky (stolu) – v = 50 mm – kovolaminát, případně s nalepenou hranou ALU tl. 0,5 mm; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.

### 

