Příloha č. 1 smlouvy

Specifikace nabízených zařízení

\*Vyplňte barevně označená pole

**Monitor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 4 | **4 kusy** |
| Název/typ | – |  |
| Velikost/úhlopříčka | min. 30 palců |  |
| Rozlišení | min. 3840x2160 |  |
| Frekvence při nativním rozlišení | min. 60 Hz |  |
| Typ panelu | IPS či OLED |  |
| Povrch | matný/antireflexní |  |
| Podpora HDR | min. HDR10 |  |
| Technologie FreeSync | ano |  |
| Vstup HDMI | verze min. 2.0 |  |
| Vstup DisplayPort | verze min. 1.4 |  |
| Výškově nastavitelný stojan | ano |  |
| Vestavěné reproduktory | ano |  |
| Výstup na sluchátka 3.5 mm jack | ano |  |
| Napájecí síťový kabel pro evropské zásuvky | ano |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Přenosný/stolní projektor s vysokým rozlišením**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 1 | **1 kus** |
| Název/typ | – |  |
| Umístění | Na stůl/na zem |  |
| Nativní rozlišení | alespoň 3840 × 2160 px |  |
| Poměr stran | 16:9 |  |
| Úhlopříčka obrazu | Alespoň 500“ |  |
| Svítivost | Alespoň 2800 Ansi Lm |  |
| Životnost zdroje světla | Alespoň 4500h |  |
| Hlučnost | Max. 36dB |  |
| Konektivita | Alespoň 2x HDMI, USB, sluchátkový výstup |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**HDMI Kabel na propojení přenosného projektoru a notebooku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 1 | **1 kus** |
| Název/typ | – |  |
| Konektory | 2× HDMI (HDMI 2.0) |  |
| Přenosové parametry (minimální) | UltraHD 4K@50Hz/60Hz (2160p), 4 audio stopy / 32 zvukových kanálů, propustnost až 18Gb/s |  |
| Délka | Alespoň 5m |  |
| Další vlastnosti | Pozlacené konektory |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Projekční plátno**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 1 | **1 kus** |
| Název/typ | – |  |
| Typ projekčního plátna | stativové |  |
| Úhlopříčka | Alespoň 135" |  |
| Šířka plátna | Alespoň 299 cm |  |
| Výška plátna | Alespoň 168 cm |  |
| Poměr stran | 16:9 |  |
| Zisk projekčního plátna | 1.1 | 1.1 |
| Cena za 1 ks | – |  |

**All-In-one přenosný ozvučovací systém**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 1 | **1 kus** |
| Název/typ | – |  |
| Mixážní pult | 6-kanálový mixážní pult |  |
| Počet kanálů mixážního pultu | Alespoň 6 nezávislých |  |
| Kanál 1-4 | mikrofonní symetrický vstup s XLR konektorem, nesymetrický linkový vstup s konektorem Jack, alespoň 2-pásmový EQ, digitální efekt, hlasitost |  |
| Kanál 5-6 | 2x vstup s konektorem Jack 6,3mm, 2x vstup s konektorem RCA, pomocný vstup AUX s konektorem Jack 3,3mm, hlasitost |  |
| Media player | Přehrávání audia z SD karet a USB disků, možnost bezdrátově připojit Bluetooth zařízení jako jeden ze vstupů |  |
| Výstupní sekce | celková hlasitost DSP, celková hlasitost, hlasitost Media Playeru |  |
| Monitorovací výstupy | linkové výstupy s konektory Jack a RCA pro monitory s ovladačem hlasitosti |  |
| Sluchátkový výstup | sluchátkový výstup s ovladačem hlasitostí |  |
| Fantomové napájení | fantomové napájení kondenzátorových mikrofonů |  |
| Reproduktory | 2x reproduktory vč. zesilovače a otvoru pro stojan |  |
| Výkon reproduktorů | Alespoň 2x400W |  |
| Reproduktorové kabely | 2x reproduktorový kabel pro propojení mixážního pultu a reproduktorů |  |
| Mikrofony | 2x dynamický mikrofon |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Stativy pro All-in-one ozvučovací systém**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 2 | **2 kusy** |
| Název/typ | – |  |
| Nosnost stojanu | Alespoň 50 kg |  |
| Materiál | Ocel |  |
| Nastavitelná výška | Alespoň 1100 mm – 1600 mm |  |
| Příslušenství | Přepravní obal |  |
| Další vlastnosti | Průměr tyče kompatibilní s reproduktory All-In-One ozvučovacího systému |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Audio kabel na propojení notebooku a reprosetu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 1 | **1 kus** |
| Název/typ | – |  |
| Konektor typu A | Jack STEREO 3,5 mm samec |  |
| Konektor typu B | Jack MONO 6,3 mm Male (2 x samec) |  |
| Délka | 1,5 m |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Kamera**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 2 | **2 kusy** |
| Název/typ | – |  |
| Formát snímače | APS-C |  |
| Rozlišení snímače | Alespoň 26 MP |  |
| Poměr stran snímače | 3:2 |  |
| Minimální citlivost snímače | Alespoň ISO 100 |  |
| Maximální citlivost snímače | Alespoň ISO 32000 |  |
| Další vlastnosti snímače | Podpora stabilizace obrazu |  |
| Expoziční čas | Alespoň 1/8000 – 30s |  |
| Rozlišení videa | Alespoň 4K |  |
| Formáty záznamu videa | Alespoň H.265/HEVC, XAVC |  |
| Počet audio kanálů | Alespoň 2 |  |
| Displej | Výklopný a dotykový displej |  |
| Typ médií | Alespoň 2x SDXC |  |
| Konektivita | Alespoň USB-C, výstup na sluchátka, mikrofonní vstup XLR, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth |  |
| Příslušenství | Alespoň 1x akumulátor, AC adaptér, nabíjecí adaptér, krytka těla objektivu, krytka sáněk blesku |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Akumulátor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 2 | **2 kusy** |
| Název/typ | – |  |
| Technologie | Li-ion nebo lepší |  |
| Kapacita | Alespoň 2100mAh |  |
| Další vlastnosti | Kompatibilní s dodanou kamerou |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Širokoúhlý objektiv**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 1 | **1 kus** |
| Název/typ | – |  |
| Bajonet | Kompatibilní s dodanou kamerou nebo Canon EF |  |
| Kompatibilní formát snímače | APS-C |  |
| Ohnisková vzdálenost | Pevná ohnisková vzdálenost 23 mm |  |
| Ohnisková vzdálenost po přepočtu na 35mm snímač | 35 mm |  |
| Světelnost objektivu | Alespoň f/1,4 nebo lepší, |  |
| Maximální clona | Alespoň 16F |  |
| Další parametry | Sluneční clona a UV filtr |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Univerzální zoom objektiv**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 1 | **1 kus** |
| Název/typ | – |  |
| Bajonet | Kompatibilní s dodanou kamerou nebo Canon EF |  |
| Kompatibilní formát snímače | APS-C |  |
| Ohnisková vzdálenost | Proměnlivá |  |
| Ohnisková vzdálenost po přepočtu na 35mm snímač | Alespoň 28-200 mm |  |
| Světelnost objektivu | Alespoň f/2,4 nebo lepší při ohniskové vzdálenosti 28 mm |  |
| Maximální clona | Alespoň 32F |  |
| Další parametry | Sluneční clona a UV filtr |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Širokoúhlý zoom objektiv**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 1 | **1 kus** |
| Název/typ | – |  |
| Bajonet | Kompatibilní s dodanou kamerou nebo Canon EF |  |
| Kompatibilní formát snímače | APS-C |  |
| Ohnisková vzdálenost | Proměnlivá |  |
| Ohnisková vzdálenost po přepočtu na 35mm snímač | Alespoň 15-27 mm |  |
| Světelnost objektivu | Alespoň f/2,8 nebo lepší při ohniskové vzdálenosti 15 mm |  |
| Maximální clona | Alespoň 22F |  |
| Další parametry | Sluneční clona a UV filtr |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Univerzální objektiv**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 1 | **1 kus** |
| Název/typ | – |  |
| Bajonet | Canon EF |  |
| Kompatibilní formát snímače | MFT/APS-C |  |
| Ohnisková vzdálenost | Alespoň 18 mm (min) - 35mm (max) |  |
| Světelnost objektivu | Alespoň f/1,8 nebo lepší, pevná světelnost v celém rozsahu zoomu |  |
| Ostření | Manuální i automatické |  |
| Závit pro filtry | 72 mm |  |
| Další parametry | Sluneční clona |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Canon EF adaptér**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 2 | **2 kusy** |
| Název/typ | – |  |
| Bajonet objektivu | Canon EF |  |
| Bajonet kamery | Kompatibilní s dodanou kamerou |  |
| Další vlastnosti | Umožňuje zachovat přenos AF a expozice mezi dodanou kamerou a objektivem s Canon EF bajonetem, kompatibilní s dodanými objektivy. Zachovává EXIF. |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**SD paměťová karta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 2 | **2 kusy** |
| Název/typ | – |  |
| Typ paměťové karty | SDXC |  |
| Rychlostní třída paměťové karty | Alespoň Class 10 |  |
| Kapacita | Alespoň 256 GB |  |
| Rychlost čtení | Alespoň 200 MB/s |  |
| Rychlost zápisu | Alespoň 140 MB/s |  |
| Cena za 1 ks | – |  |

**Fotobatoh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota** |
| Počet kusů | 2 | **2 kusy** |
| Název/typ | – |  |
| Rozměry | Alespoň: 46 x 32 x 18 cm |  |
| Hmotnost | Nejvýše 550 g |  |
| Další vlastnosti | Nastavitelné přepážky |  |
| Cena za 1 ks | – |  |