**Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část**

**ERDF výzva pro VŠ – kvalita / ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP**

1. **A. INVESTIČNÍ VÝDAJE**

**A.1. Dlouhodobý hmotný majetek (INV) (použitelnost nad 1 rok)**

Pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek musí splňovat následující podmínky:

**Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody:**

1. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
2. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
3. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
4. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

**Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody**: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

**A.1.2. Investiční kapitola rozpočtu „Budovy a stavby“**

Stavební úpravy stávající stavby musí splňovat následující podmínky:

**Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody:**

1. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
2. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
3. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
4. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

**Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli**, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

**Dokladování:**

1. pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU;
2. pro doložení výše uvedené podmínky pro stavební prvky a materiály použité při stavbě: doklad o shodě materiálů.

**A.1.3. Investiční kapitola rozpočtu „Movité věci“**

**Všechny nové spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče (je-li relevantní).**

**Dokladování:**

1. dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie energetického štítku výrobku (je-li relevantní);
2. průzkum trhu se spotřebiči obdobných typových a technických specifikací, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu (je-li relevantní; pouze v případech, kdy energetická třída spotřebiče je nižší než „A“).