## DODÁVKA A MONTÁŽ NÁBYTKU KOLEJE VINAŘSKÁ 5, BRNO

29 pokojů

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Technická dokumentace byla vypracovaná na za základě objednávky č. 8199/0001/17.

Objednavatel: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz, Vinařská 5, Brno.

Zadání bylo upřesněno a dále odsouhlaseno na technické radě na kolejích Vinařská 5 v Brně

Zde byly projednány požadavky na provedení, kvalitu a celkovou koncepci díla.

Předmětem řešení je nový nábytek hotelových pokojů na Vinařské 5 v Brně.

Jedná se o dvoulůžkové pokoje s hotelovým standardem v bloku A3

Počet pokojů – 29, z toho 6 s lůžky u sebe a 23 s oddělenými lůžky

Jednotlivé prvky vnitřního vybavení interiéru jsou rozkresleny na výkresech číslo 1 až 12.

Návrh interiéru se netýká podlah, povrchů stěn, podhledů, osvětlení, kuchyněk, garnyží včetně látek a sociálního zařízení

Na výkresech je přesné umístění jednotlivých zařizovacích předmětů, vzhledem k rozmístění el. zásuvek.

Nové elektro napojit do stávající elektroinstalace – součást dodávky

Součástí dodávky nábytku je také revize nové elektroinstalace

**INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ:**

Interiér je navržen v klasickém stylu, základ v uklidňujícím dřevěném dezénu a doplňky v tlumené béžové barvě. Zde konkrétně použité dezény jsou :

Dezén dřeva –platan střední  v strukturovaném plastickém povrchu

Barva béžová odstín champagne dle vzorku na výkresech

Vzorky, včetně vzorku čalounění, jsou na výkrese č. 12

Ke všem povrchům ABS hrany / plastové/ 2mm stejného dezénu

Použitý typ laminovaných desek je nutné odsouhlasit s investorem a projektantem

Dvoulůžkové pokoje se liší pouze uspořádáním lůžek – u sebe nebo odděleně

Veškerý nábytek v pokojích je rozkreslen a popsán na výkresech č. 1 až 12

Jednotlivé položky jsou popsány na výkresech standardů

Každý klient má k dispozici lůžko 2000 x 1000 cm /matrace – výška matrace min.17cm/.

Nakresleny jsou dva typy lůžka. Jeden typ je pro uspořádání s lůžky u sebe – rám je ze tří stran tak, aby matrace přiléhaly k sobě. Zde jsou lůžka levá a pravá. Druhý typ je s rámem po obvodu pro samostatně stojící lůžka. Lůžka jsou na kluzácích. Jsou nakreslena a popsána na výkresech č. 8 a 9

Čela lůžek jsou v kombinaci dvou materiálů, po stranách jsou umístěna bodová kovová čtecí svítidla na ohebném krku s vypínači na panelu, který je proto hluboký 45mm. Vypínače jsou po obou stranách panelu a jsou sdružené se zásuvkami. Instalace musí odpovídat platným normám. Detaily na výkrese č. 10

Pracovní stolek je spojený s odkládacím, konferenčním stolkem, je spojený s panelem, na kterém je umístěna televize. Z toho důvodu je i tento panel hluboký 45mm.

Stolek má jednu zásuvku a odkládací poličku. Na panelu nad stolkem jsou el. zásuvky,

jejich instalace musí odpovídat platné normě. Výška kulatého stolku odpovídá výšce pracovní židle a polokřesla, kde jsou výšky sedáku cca 45cm. Výkres stolku je na výkrese č. 11, sedací nábytek je na výkrese č. 12

Barevná kombinace jednotlivých zařizovacích předmětů je na výkresech a na přiložených vizualizacích.

Předsíň:

Předsíň je navržena s ohledem na vedení kanalizace po pravé nebo levé straně šatní skříně. V  předsíni je skříň široká 160 cm a hluboká 60 cm Ze strany od vstupních dveří je nika – odkládací prostor se dvěma háčky na panelu. V nice je polička na sednutí. Z druhé strany skříně je odkladač zavazadel a panel se zrcadlem. V některých pokojích chybí po pravé straně předsíně vedení kanalizace a odkladač zavazadel je tak o 20cm širší. Předsíň je rozkreslena na výkresech č. 6 a 7

* Rozsah použití jednotlivých materiálů a barev je rozkreslen a popsán na výkresech tvarů a detailů jednotlivých zařizovacích předmětů interiéru a na výkrese obkladů stěn
* Konkrétní typy výrobků a prvků specifikovaných v PD interiéru je nutné odsouhlasit zástupci uživatele a architektem
* Všechny truhlářské výrobky je nutné vyrábět až po ověření skutečných rozměrů na stavbě! Rozměry se mohou lišit od rozměrů vzorových pokojů.
* Výkresy jsou rozkresleny pro levé provedení - pravé provedení je symetricky otočeno

arch. Zdeněk Kužela

arch. Jiří Musil

atelier KiM Brno

atelier KiM, Skorkovského 159, 636 00 Brno květen 2017

## DODÁVKA A MONTÁŽ NÁBYTKU KOLEJE VINAŘSKÁ 5, BRNO

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

K NÁVRHU ÚPRAV INTERIERU

DVOULŮŽKOVÝCH POKOJŮ typu H

KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5 BRNO