**DOKUMENT přidané hodnoty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikace veřejné zakázky** | |
| **Název:** | **Generální dodavatel stavby CETOCOEN OP VVV II** |
| Druh veřejné zakázky: | Stavební práce |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | <https://zakazky.muni.cz/vz00005005> |
| **Identifikační údaje účastníka** | |
| **Název/Obchodní firma/Jméno :** | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

1. **Účastník závazně nabízí následující Vylepšení**.
2. Účastník bere na vědomí, že **ceny Vylepšení jsou součástí pevné ceny veřejné zakázky**.
3. **Účastník čestně prohlašuje, že je připraven prokázat schopnost realizovat nabízená Vylepšení v průběhu ověřovací fáze.**
4. Účastník čestně prohlašuje, že všechna jím nabízená Vylepšení **jsou adekvátní ve vztahu k užitku zadavatele z předmětu veřejné zakázky, času i nákladům** pro její provedení a provozní fázi životního cyklu. **Pro všechna nabízená Vylepšení platí, že jejich realizací**
5. **se užitek** zadavatele z předmětu veřejné zakázky **zvyšuje či nemění;**
6. **se Doba** pro dokončení Díla **neprodlužuje;**
7. **náklady za období 10 let provozní fáze** životního cyklu veřejné zakázky **nezvyšují či zvyšují adekvátně efektu Vylepšení**; mj. proto, že energetický standard předmětu Vylepšení odpovídá energetickému standardu Stavby.

Účastník bere na vědomí, že **nebudou-li požadavky na adekvátnost Vylepšení** (byť u jediného z Vylepšení) **dodavatelem z jakéhokoli důvodu naplněny**, nebudou mu v rámci tohoto kritéria přiděleny **žádné body**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Vylepšení** | **Hodnocené informace** | **Zadavatelem předpokládaná cena Vylepšení (Kč bez DPH)** |
| **1** | **Zkrácení Doby pro dokončení Díla**. | Zvolte položku. | každých 30 dnů zkrácení = 1.000.000,- |
| **2** | **Zmenšení dopadů provádění Díla na okolí**  Optická a prachová bariéra umístěná na oplocení Staveniště oddělující Staveniště od okolí. Na bariéře bude proveden potisk dle výběru Objednatele. Bariéra musí být funkční po celou Dobu pro dokončení Díla. | Zvolte položku. | 150.000,- |
| **3** | **Provozní úkony a údržba – nadstandardní ujednání**  Zhotovitel se zavazuje provádět provozní úkony a údržbu a plnit další související povinnosti tak, jak je uvedeno v Pod-článku 11.13 [Provozní úkony a údržba – nadstandardní ujednání] Smlouvy. | Zvolte položku. | každý 1 rok = 500.000,- |
| **4** | **Příprava pro elektromobilitu – dobíjecí parkovací místa**  Přivedení 6ks kabeláže (CYKY-J 5x10, jističe 32C/3) do prostoru parkovacích stání suterénu objektu A29 Cetocoen (místn.č. 2S07) pro nabíjení elektromobilů. | Zvolte položku. | 100.000,- |
| **5** | **Dodávka hypoxické technologie**  Prevence vzniku požáru spočívající v dodání hypoxické technologie (hypoxická technologie generuje konstantně hypoxický vzduch obsahující 15-16% O2) a zajišťuje při těchto hodnotách homogenní prostředí v tomto rozsahu.  Minimální podmínky:  Hypoxická technologie obsahuje mimo samotného systému hypoxického generátoru minimálně 2 kompresory, kontrolní panely s dotykovou obrazovkou, analyzátory kyslíku, displeje u vstupních dveří, kouřová čidla, akustické a vizuální alarmy. Hypoxická technologie bude udržovat hypoxický vzduch v místnosti č. 2S101 - kryobanka v režimu "24 hodin denně". Součástí dodávky je zajištění těsnosti konstrukcí a technologie tak, aby únik hypoxického vzduchu byl do 30% z celkového objemu.  Součástí Realizačního týmu bude **Specialista na hypoxickou technologii**.  Minimální požadavky na zkušenost:  Specialista na hypoxickou technologii má **alespoň jednu zkušenost**, jejímž předmětem[[1]](#footnote-1):   * bylo zpracování návrhu komplexního řešení hypoxické technologie včetně realizace dodávky hypoxické technologie, nebo * vytvoření projektové dokumentace, jejímž předmětem byla hypoxická technologie,   přičemž dodávka/projektová dokumentace byla objednateli předána **v posledních 10 letech** před zahájením zadávacího řízení k Veřejné zakázce. | Zvolte položku.  Pokud dodavatel nabídne vylepšení, uvede jméno, e-mail, telefon Specialisty. | 5.000.000,- |
| **6** | **Zpřísnění požadavků na hlukovou zátěž od Stavby**  Snížení hladiny akustického výkonu min. o 3 dB pod limit.  Zlepšení hlukové zátěže uvedené v Požadavcích objednatele v Imisních bodech 1+6, 2+5, 3 a 4 o min. 3 dB. Zlepšení je nutné realizovat bez toho, aby bylo měněno architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení Stavby. Navržené řešení musí být bez vlivu na vydaná rozhodnutí (územní rozhodnutí a stavební povolení) a musí být zachovány provozně technické parametry a funkce jednotlivých Technologických zařízení i Stavby jako celku. | Zvolte položku. | 1.000.000,- |
| **7** | **Monitorovací systém - hlasový kontakt**  Přidání hlasového kontaktu do monitorovacího systému osob (viz Požadavky objednatele, projektová dokumentace kontrola pohybu osob: SO 304 SB Specimen bank, část 12. Slaboproudé rozvody - "Kontrola pohybu osob"). | Zvolte položku. | 500.000,- |
| **8** | **Pokrytí signálem GSM pro operátory O2, T-mobile, Vodafone**  Posílení GSM signálu 3 operátorů - T-mobile, O2, Vodafone, tak aby bylo pokrytí signálem ve všech částech a místech Stavby. | Zvolte položku. | 500.000,- |
| **9** | **GMP certifikace**  Navržení řešení umožňující získat certifikaci dle standardu Good Manufacture Practise *(dál i jako „****GMP****“)*, tedy standardu správní výrobní praxe, včetně kompletní přípravy a vypracování veškeré potřebné dokumentace pro takovou certifikaci (validační dokumentace).  Minimální podmínky:   * prostorem pro certifikaci je místnosti 2S101 a jejich související obslužné, komunikační a zásobovací prostory * navrhované řešení nesmí mít vliv na provoz a funkci ostatních prostor, zejména pak např. potřebu provozu i dalších prostor nebo pohybu či chování osob i v jiných prostorách dle jakýchkoli dodatečných specifických požadavků.   Součástí realizačního týmu bude S**pecialista na GMP**.  Minimální požadavky na zkušenost:  Specialista na GMP má **alespoň jednu zkušenost**, jejímž předmětem bylo vypracování potřebné validační dokumentace prostor pro účely přípravy certifikace dle standardu GMP, přičemž dokumentace byla objednateli předána **v posledních 10 letech** před zahájením zadávacího řízení k Veřejné zakázce. | Zvolte položku.  Pokud dodavatel nabídne vylepšení, uvede jméno, e-mail, telefon Specialisty. | 1.000.000,- |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKACE zkušenosti specialisty na hypoxickou technologii** | |
| Identifikace zkušenosti | Např. název zakázky či jiná identifikace stavby. |
| Objednatel | Název subjektu, pro který byla zkušenost realizována. |
| Kontaktní osoba objednatele | Jméno, e-mail, tel. |
| Minimální požadavky na zkušenost | Zvolte položku. |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKACE zkušenosti specialisty na GMP** | |
| Identifikace zkušenosti | Např. název zakázky či jiná identifikace stavby. |
| Objednatel | Název subjektu, pro který byla zkušenost realizována. |
| Kontaktní osoba objednatele | Jméno, e-mail, tel. |
| Minimální požadavky na zkušenost | Zvolte položku. |

1. Identifikaci objednatele a zkušenost Specialisty na hypoxickou technologii, uvede účastník do tabulky Identifikace zkušeností. [↑](#footnote-ref-1)